{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"In calce si elencano i chiarimenti \r\n1.\til Consorzio garantisce la servitù di accesso all'area da assegnare così da consentire il trasferimento mediante mezzi speciali atti a movimentare i grandi componenti (pale, navicelle, torri ecc..) sia per quelli da sbarcare che per quelli da trasferire presso i siti di installazione ?\r\n2.\tall’Art 3 Oggetto del Bando viene riportato quanto segue: \"data la presenza della ferrovia su parte del terreno insiste il vincolo di inedificabilità a 30 metri dal tracciato ferroviario ex art. 49 D.P.R. n. 753/1980, derogabile a 6 metri per lo stoccaggio di materiali infiammabili ex art. 56 del D.P.R. n. 753/1980\". Dalla lettura dell' Art. 56 del DPR 753/1980 si evincono tuttavia limiti differenti rispetto a quanto riportato nel bando. Voglia Codesta Stazione Appaltante chiarire in merito ad eventuali deroghe alle distanze regolamentari dalla linea ferroviaria inerenti l'inedificabilita' ovvero il deposito di materiale.","In relazione al quesito proposto, si specifica quanto segue:\r\nIn relazione al punto 1, si precisa che l’accesso ai suoli da assegnare è garantito dalla presenza di una sede viaria che collega il pontile del Porto Alti Fondali ai piazzali antistanti la suddetta area e dai piazzali alla Strada Statale 89. All’interno dei piazzali è presente una strada carrabile che consente l’accesso diretto ai suoli oggetto del presente bando.\r\nTale configurazione consente il trasferimento mediante mezzi speciali idonei a movimentare grandi componenti (quali pale, navicelle, torri, ecc.), sia per il materiale da sbarcare sia per quello da trasferire presso i siti di installazione.\r\nQuanto al punto 2, il Consorzio non intende concedere deroghe rispetto a quanto previsto dal D.P.R. n. 753/1980. Pertanto, per quanto riguarda le porzioni di suolo interessate dal vincolo di inedificabilità a causa della presenza della ferrovia, restano integralmente vigenti le prescrizioni stabilite dall’art. 49 del predetto decreto.\r\nAnalogamente, per lo stoccaggio di materiali, inclusi materiali infiammabili, devono essere osservate le distanze e le modalità stabilite dall’art. 56 del D.P.R. n. 753/1980. Ogni attività di deposito dovrà quindi avvenire nel pieno rispetto delle norme sopra citate, senza possibilità di deroghe."]